АКТ

общего осенне-весеннего осмотра многоквартирного дома по адресу:

г. Таганрог, ул. /пер. Инструментальная дом № 19/3

от « 16 сентября» 2016 г.

Управление домом ООО « УО« ТаганСервис»

Общие сведения по строению

Год постройки 1970г.

Материал стен - кирпичные

Число этажей - 5

Количество подъездов – 3

Количество квартир - 230

Результаты осмотра строения и проведение испытаний

Комиссия в составе:

Зам. директора Новикова Т. В.

Инженер теплотехник ООО « УО « ТаганСервис» Куликова Е.В.

Председатель совета дома или Макаренко О. И.

уполномоченное лицо дома

Произвела осмотр выше указанного строения.

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома строительных конструкций и инженерного оборудования строения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Параметры | Характеристика и выявленные дефекты |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Фундаменты | ленточный | В удовлетворительном состоянии |
| 2 | Цоколь | оштукатурен | В удовлетворительном состоянии |
| 3. | Фасад | | |
| Балконы | Железобетонные плиты | В удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт балконных плит кв.2,39,78. |
| Наружные стены | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
| Карнизы | Кирпичные | В удовлетворительном состоянии |
| Подъездные козырьки | Железобетонные | Требуют ремонта |
| Подъездные крылечки | Бетонные | Требуют ремонта |
| 4. | Кровля | | |
| Кровля | Наплавляемый  материал | В удовлетворительном состоянии. |
| Парапеты | Кирпичные, покрыты наплавляемым материалом | В удовлетворительном состоянии |
|  | Водоотводящие устройства | Наружные водосточные трубы и воронки | В удовлетворительном состоянии.  Требуется ремонт водостока в районе под.№1 (кв.14,24,34,44) |
|  | Отливы | Металлические | В удовлетворительном состоянии |
| 5. | Окна и двери | | |
| Окна | Металлопластиковые- 12 шт. | В удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт откосов. |
| Наружные двери | Металлические –3 шт. | В удовлетворительном состоянии. |
| Внутренние двери | Отсутствуют | Необходима установка 3-х дверей. |
| 6. | Подъезды | | |
| Межэтажные плиты перекрытия | железобетонное | В удовлетворительном состоянии |
| Марши | железобетонное | В удовлетворительном состоянии |
| Площадки | железобетонное | Имеют выбоины |
|  | Стены | Кирпичные, штукатурка, побелка, окраска | Отслоение штукатурного и окрасочного слоя. Требуется ремонт подъездов 1-3 |
|  | Ограждения | Металлические | Требуется ремонт ограждений |
| 7. | Подвал | имеется | В удовлетворительном состоянии |
| 8. | Благоустройство | | |
| Отмостки | асфальтобетонная | Требуется ремонт отмостки 70 кв. м. |
| Приямки | отсутствуют |  |
| Заборы и ограды | отсутствуют |  |
| 9. | Центральное отопление |  | В удовлетворительном состоянии |
| 10. | Горячее водоснабжение |  | В удовлетворительном состоянии |
| 11. | Водопровод |  | В удовлетворительном состоянии |
| 12. | Канализация | Чугунный трубопровод | Необходимо частичная замена стояков и выпуск в подвале под. 3 |
| 13. | Газооборудование:  приборов, сетей. | отсутствует |  |
| 14. | Вентиляция | Приточно-вытяжная | В удовлетворительном состоянии |
| Короба | отсутствуют |  |
| Жалюзийных решеток | отсутствуют |  |
| 15. | Электрооборудование | Щиты этажные | Требуется замена  Кап. ремонт.2018г. |
|  | Электрические плиты. | В удовлетворительном состоянии |
|  | Вводные шкафы | Требуется замена  Кап. ремонт.2018г. |
|  | Сети | Соответствует году постройки.  Требуется замена  Кап. ремонт.2018г. |
| 16. | Лифты | отсутствуют |  |
| 17. | Мусоропроводы-стояки | отсутствуют |  |
| 18. | Радио и телеустройства | отсутствуют |  |
| 19. | Оголовки | кирпичные | В удовлетворительном состоянии |

Выводы и предложения на основании результатов осмотра комиссия считает, что необходимо выполнить:

1. Требуется ремонт балконных плит кв.2,39,78.

2. Требуется ремонт водостока в районе под.№1 (кв.14,24,34,44).

2. Окраска газового трубопровода.

3.Ремонт крыльцев под.1-3.

4. Ремонт подъездов 1-3.

5. Ремонт цоколя.

6. Ремонт козырьков под. 1-3.

7. Установка вторых дверей под.1-3